|  |  |
| --- | --- |
| 6C4209 | mov esi, 0135A8F4h |
| 6C420E | mov cx, 0400h |
| 6C4212 | mov byte ptr [esi], 0 |
| 6C4215 | add esi, 020h |
| 6C4218 | dec cx |
| 6C421A | jnz 6C4212 |
| 6C421C | ret |

|  |  |
| --- | --- |
| 6C4209 | local6 = 20293876 |
| 6C420E | local1 = 1024 |
| 6C4212 | [local6] = 0 |
| 6C4215 | local6 = local6 + 32 |
| 6C4218 | local1 = local1 – 1 |
|  | local10 = (local1 == 0) |
| 6C421A | if (local10 != 0) jump 6C4212 |
| 6C421C | return |

|  |  |
| --- | --- |
| 6C4209 | local6 = 20293876 |
|  | local1 = 1024 |
|  | goto [6C4212] |
| 6C4212 | [local6] = 0 |
|  | local6 = local6 + 32 |
|  | local1 = local1 – 1 |
|  | local10 = (local1 == 0) |
|  | if (local10 != 0)  goto [6C4212] |
|  | goto [6C421C] |
| 6C421C | return |